1. 对于虚地址13048，如果页的大小是2KB 0

，那么请问相应的虚页号和页内偏移各自是什么？

6/760 11001011111000

1. 如果上述的虚页映射到12号物理页，请问其物理地址是什么？

25336 110001011111000

1. 如果访问2中的物理地址时，离CPU最近的一级cache容量为64KB，cache块的大小是16个字节，请给出该物理地址的字地址、块地址、块内偏移。

25336 6334 （1583）110001011111000

1. 如果3的cache是按照直接映射方式组织的，请问2中的物理地址所对应的tag/index所占物理地址的哪些位？具体数值是多少? 这个地址所在的内存块可以映射到cache的哪些块中？

4-15 16-31 字节地址000000110001011111000 1583

1. 如果3的cache是按照2路组项链的方式组织，请问2中的物理地址所对应的tag/index所占物理地址的哪些位？具体数值是多少? 这个地址所在的内存块可以映射到cache的哪些块中？

4-14 15-31 000000110001011111000 1583

1. 如果3的cache是按照全相联的方式组织，请问2中的物理地址对应的tag是多少？ 这个地址所在的内存块可以映射到cache的哪些块中？

000000110001011111000

1. 对于4个块的cache，如果采用2路组相联方式，并假定刚开始cache没有有效数据，当访问0，1，2，3，3，6，7，6，7，0，1块时，请问此时命中率是多少？

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Block address | Cache index | Hit/miss | Cache content after access | | | |
| Set 0 | | Set 1 | |
| 0 | 0 | miss | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 | miss | 0 |  | 1 |  |
| 2 | 0 | miss | 0 | 2 | 1 |  |
| 3 | 1 | miss | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 1 | hit | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 0 | miss | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 1 | miss | 6 | 2 | 7 | 3 |
| 6 | 0 | hit | 6 | 2 | 7 | 3 |
| 7 | 1 | hit | 6 | 2 | 7 | 3 |
| 0 | 0 | miss | 6 | 0 | 7 | 3 |
| 1 | 1 | miss | 6 | 0 | 7 | 1 |

1. 如果一个采用LRU替换的全相联cache，其容量有4个块，每个块16字节，假设刚开始cache没有有效数据（有效数据块将从0、1、2、3依次开始映射），对于以下字地址请给出cache最终保存的内容, 访问的字地址流。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字地址 | 12 | 13 | 30 | 38 | 49 | 36 | 61 | 24 | 28 |
| 块地址 | 3 | 3 | 7 | 9 | 12 | 9 | 15 | 6 | 7 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Cache content（内存块） |
| 0 | 3 - 15 |
| 1 | 7 -6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 12 -7 |

1. 如果有一个处理器的理想CPI=1，结构设计师正在为它选择存储部件，方案1: I-cache 缺失率2.2% D-cache缺失率3.9%，缺失代价100个时钟周期；方案2 I-cache缺失率2.6% D-cache缺失率3.6%，缺失代价85个时钟周期。目标程序中访问内存的指令占38%。请问选择哪个方案会获得更好的性能？

CPI1=1+2.2%\*100+3.9%\*38%\*100=1+2.2+1.482=4.682

CPI2=1+2.6%\*85+3.6%\*38%\*85=1+2.21+1.163=4.373

故选方案2

1. 如果处理器中$t0=4100、$t1=200当程序发出lw $t1,100($t0)指令时，程序访问的物理内存是那个单元？假设此时页表（页的大小为4KB）的部分内容如下

|  |  |
| --- | --- |
| **有效位** | **物理页/硬盘上** |
| **1** | 5 |
| **1** | 2 |
| **0** | 硬盘 |
| **1** | 6 |

该指令访问的编程地址（虚地址）是4100+100=4200， 4200=4096+104得出该地址对应于1号虚页、页内偏移104，经页表转换后为2号物理页，则物理地址为2\*4096+104=8296

1. 如果发出lw $t1,5000($t0)指令时，会发生什么事情？处理完成后页表状态有什么变化？假设空闲物理页从20号开始使用。

此时访问9100地址，对应于2号虚页，查看页表可知有效位为0，发生缺页，从磁盘取入数据后填充到20号物理页，此时对应的页表项从“0-磁盘”变为“1-20”。

1. ？？？？？？（练习题5-1） 执行以下代码,（注：数组同一行元素连续存储）

for(I=0；I<8;I++)

for(J=0;J<8000;J++)

A[I][J]=B[I][0]+A[J][I]

在执行内层循环时，A[I][J]、B[I][0]、A[J][I]中哪些变量会呈现时间局部性，哪些变量会呈现空间局部性？

在考虑内外层循环时，哪些变量会呈现时间局部性，哪些变量会呈现空间局部性？